**Режим проветривания учебных помещений школы**

**(СанПиН 2.4.2. 2821– 10)**

Учебные помещения школы проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Температура наружного воздуха, °С*** | ***Длительность проветривания помещений, мин.*** |
| ***в малыеперемены*** | ***в большую******перемену*** |
| от +10 до +6 | 4 – 10 | 25 – 35 |
| от +5 до 0 | 3 – 7 | 20 – 30 |
| от 0 до - 5 | 2 – 5 | 15 – 25 |
| от -5 до -10 | 1 – 3 | 10 – 15 |
| ниже - 10 | 1 – 1,5 | 5 – 10 |